{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","Test TC160075","EGSQH10S18AA9W"]
["Remarques","","","","","(1) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)","(1) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 45 °C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 45 °C (DT=5 °C)","(2) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(3) - avec 40 % de propylène glycol","(3) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique."]
["","","","","","(4) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(5) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(5) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897"]
["","","","","","(6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique.","(6) - Par pompe à chaleur + dispositif de chauffage de secours"]
["","","","","","(7) - Par pompe à chaleur","(7) - Par pompe à chaleur"]
["","","","","","(8) - Par pompe à chaleur + dispositif de chauffage de secours","(8) - Par dispositif de chauffage de secours"]
["","","","","","(9) - Par dispositif de chauffage de secours","(9) - avec 40 % de propylène glycol"]
["Puissance calorifique","Min.","","","kW","","3.11, 2.47"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","","10.3, 9.2"]
["Puissance calorifique","Max.","","","kW","","13, 11.9"]
["Puissance absorbée","Nom.","","","kW","","2.38, 2.89"]
["COP","","","","","","4.33, 3.18"]
["Caisson","Couleur","","","","","Blanc"]
["Caisson","Matériau","","","","","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","","1730"]
["","","","Largeur","mm","","600"]
["","","","Profondeur","mm","","728"]
["Poids","Unité","","","kg","","210"]
["Réservoir","Réservoir-=-Volume d'eau-=-L","","","L","","180"]
["","Isolation","","Réservoir-=-Isolation-=-Perte thermique-=-kWh/24 h","kWh/24h","","1.36"]
["","Protection contre la corrosion","","","","","Anode"]
["Réfrigérant","Type","","","","","R-410A"]
["Réfrigérant","PRP","","","","","2090"]
["Réfrigérant","Charge","","","tCO2Eq","","3.76"]
["","Charge","","","kg","","1.8"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","","3.68"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","","5.06"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A+++"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","","9W"]
["","Phase","","","","","3~"]
["","Alimentation électrique-=-Fréquence","","Fréquence","","","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension","","Tension","","","400"]
["Courant","Current-=-Recommended fuses","","Fusibles recommandés","","","25"]