{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXJ25A2V1BB (Archived)","FTXJ35A2V1BB (Archived)","FTXJ42A2V1BB (Archived)","FTXJ50A2V1BB (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Haut","dBA","40","41","45","46"]
["","","","Moyen","dBA","33","33","37","42"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","19","19","21","24"]
["","","","Bas","dBA","25","25","29","33"]
["","Rafraîchissement","","Moyen","dBA","33","33","37","39"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","19","19","21","24"]
["","","","Bas","dBA","25","25","29","31"]
["","","","Haut","dBA","40","41","45","46"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1"]
["","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1","1"]
["","Télécommande infrarouge","","","","1","1","1","1"]
["","Support de télécommande","","","","1","1","1","1"]
["","Piles sèches AAA","","","","2","2","2","2"]
["","Filtre désodorisant à apatite de titane","","","","1","1","1","1"]
["","Filtre à particules argent","","","","1","1","1","1"]
["","Cache de vis","","","","2","2","2","2"]
["","Sachet de vis","","","","1","1","1","1"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","1","1","1","1"]
["","Plaque de montage","","","","1","1","1","1"]
["Réfrigérant","PRP","","","","675","675","675","675"]
["Systèmes de contrôle","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC488A1K","ARC488A1K","ARC488A1K","ARC488A1K"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","","DE","mm","9.50","9.50","12.7","12.7"]
["","Evacuation","","","","18","18","18","18"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","0.022","0.024","0.028","0.031"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","0.022","0.024","0.036","0.039"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","","dBA","57","60","60","60"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","900","900","900","900"]
["","","","Profondeur","mm","212","212","212","212"]
["","","","Hauteur","mm","305","305","305","305"]
["Caisson","Couleur","","","","Noir","Noir","Noir","Noir"]
["Poids","Unité","","","kg","12","12","12","12"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Haut","m³/min","11.3","11.7","14.4","15.0"]
["","","","Moyen","m³/min","9.0","9.0","10.5","11.1"]
["","","","Bas","m³/min","6.4","6.4","7.7","8.2"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","m³/min","4.6","4.6","5.2","5.7"]
["","","Rafraîchissement","Bas","m³/min","6.0","6.0","7.2","7.6"]
["","","","Moyen","m³/min","8.6","8.6","9.5","10.4"]
["","","","Haut","m³/min","11.4","11.8","13.0","13.5"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","m³/min","4.6","4.6","4.6","5.2"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Nom","","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m"]